**Форма B - Технічна пропозиція**

**на поставку оргтехніки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва постачальника** |  |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика товару** |
| 1 | **Ноутбук** | Діагональ екрана: не менше 14 ''Оперативна пам'ять: не менше 8 ГбОбсяг SSD: не менше 512 ГбОпераційна система: не менше Windows 10Кількість ядер процесора: не менше 6Кількість: 7 шт |  |
| 2 | **Багатофункціональний пристрій 1** | Максимальна роздільна здатність друку - не менше 5760x1440 dpiТехнологія друку - Струменевий друкФормат - не менше А4Формат і щільність паперу - 64 - 255 г/м²Бездротові інтерфейси: Wi-FiДротові інтерфейси: Ethernet, USBКількість - 2 шт |  |
| 3 | **Багатофункціональний пристрій 2** | Максимальна роздільна здатність: не менше 1200x1200 dpiТехнологія друку - Лазерний друкТип пристрою - БФПДрук - Чорно-білийМережеві інтерфейси - Ethernet, Wi-FiОсобливості - ДуплексКількість - 1 шт |  |
| 4 | **Маршрутизатор** | Частота роботи Wi-Fi - 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний)Стандарт зв'язку Wi-Fi - 802.11b/g/a, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac)Швидкість LAN портів - 1 Гбіт/сІнтерфейси - 4 порти LAN 10/100/1000 Мбіт/сек, 1 порт WAN 10/100/1000 Мбіт/секШвидкість Wi-Fi, Мбіт/с - 1900 Мбіт/секКількість - 2 шт |  |
| 5 | **Проектор** | Тип: для навчання, для офісуТехнологія: LCDМатриця: XGAРоздільна здатність матриці: 1024 x 768Яскравість: не менше 3400 ANSI lmДіапазон проекційної відстані, м (мін-макс) - 0.87 - 10.34Діагональ екрана, м (мін-макс) - 0.76 - 7.62Кількість: 2 шт |  |
| 6 | **Проекційний екран** | Тип конструкції - На тринозіСпіввідношення сторін: 4:3, 16:9, 16:10Матеріал екрану - Матова поверхняДіагональ: не менше 80"Кількість - 2 шт |  |
| 7 | **Миша** | Підключення: провіднеДжерело живлення - USB кабельІнтерфейс - USBКількість кнопок миші: не менше 2Довжина кабеля: не менше 1,8 мТип датчика: оптичнийРоздільна здатність сенсора: не менше 800 dpiКількість: 7 шт |  |
| 8 | **Мережевий фільтр** | Тип - ПодовжувачДовжина кабелю, м. - не менше 5Кількість розеток - не менше 4Електричний захист від короткого замиканняОсобливості конструкціїЗагальний вимикач, ІЗ заземленнямКількість: 7 шт |   |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |