**Форма B - Технічна пропозиція**

**на поставку оргтехніки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва постачальника** | |  | |
| Вимоги до предмету закупівлі Замовника | | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика товару** |
| 1 | **Ноутбук** | Діагональ екрана: не менше 14 ''  Оперативна пам'ять: не менше 8 Гб  Обсяг SSD: не менше 512 Гб  Операційна система: не менше Windows 10  Кількість ядер процесора: не менше 6  Кількість: 7 шт |  |
| 2 | **Багатофункціональний пристрій 1** | Максимальна роздільна здатність друку - не менше 5760x1440 dpi  Технологія друку - Струменевий друк  Формат - не менше А4  Формат і щільність паперу - 64 - 255 г/м²  Бездротові інтерфейси: Wi-Fi  Дротові інтерфейси: Ethernet, USB  Кількість - 2 шт |  |
| 3 | **Багатофункціональний пристрій 2** | Максимальна роздільна здатність: не менше  1200x1200 dpi  Технологія друку - Лазерний друк  Тип пристрою - БФП  Друк - Чорно-білий  Мережеві інтерфейси - Ethernet, Wi-Fi  Особливості - Дуплекс  Кількість - 1 шт |  |
| 4 | **Маршрутизатор** | Частота роботи Wi-Fi - 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний)  Стандарт зв'язку Wi-Fi - 802.11b/g/a, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac)  Швидкість LAN портів - 1 Гбіт/с  Інтерфейси - 4 порти LAN 10/100/1000 Мбіт/сек, 1 порт WAN 10/100/1000 Мбіт/сек  Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с - 1900 Мбіт/сек  Кількість - 2 шт |  |
| 5 | **Проектор** | Тип: для навчання, для офісу  Технологія: LCD  Матриця: XGA  Роздільна здатність матриці: 1024 x 768  Яскравість: не менше 3400 ANSI lm  Діапазон проекційної відстані, м (мін-макс) - 0.87 - 10.34  Діагональ екрана, м (мін-макс) - 0.76 - 7.62  Кількість: 2 шт |  |
| 6 | **Проекційний екран** | Тип конструкції - На тринозі  Співвідношення сторін: 4:3, 16:9, 16:10  Матеріал екрану - Матова поверхня  Діагональ: не менше 80"  Кількість - 2 шт |  |
| 7 | **Миша** | Підключення: провідне  Джерело живлення - USB кабель  Інтерфейс - USB  Кількість кнопок миші: не менше 2  Довжина кабеля: не менше 1,8 м  Тип датчика: оптичний  Роздільна здатність сенсора: не менше 800 dpi  Кількість: 7 шт |  |
| 8 | **Мережевий фільтр** | Тип - Подовжувач  Довжина кабелю, м. - не менше 5  Кількість розеток - не менше 4  Електричний захист від короткого замикання  Особливості конструкції  Загальний вимикач, ІЗ заземленням  Кількість: 7 шт |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |