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	Фотоапарат з об’єктивом/ Camera with Lens
	Тип фотокамери: Зі знімним об'єктивом; 
Призначення: ПрофесійніТип кріплення об'єктива: Sony E-mount
Тип матриці: CMOS Exmor RS; Розмір матриці: Full Frame (36х24 мм)Кількість мегапікселів: 33 Mpix
Тип процесора: BIONZ XR2; Світлосила: f/3.5 - 5.6
Світлочутливість (ISO): 100-51200 (розширюється до 50-204800)
Максимальний розмір знімка: 7008х4672Максимальна роздільна здатність відео:  не менше 4K (3840x2160)Частота кадрів відео, кадр/с: 100, 120, 24, 240, 25, 30, 50, 60Серійна зйомка, кадрів/сек: 30Оптичне збільшення: 0,19xСтабілізація зображення: Оптична стабілізація, Стабілізація за допомогою рухомої матриціВитримка: 30 - 1/16000Відео HDR: З підтримкою HDR; LOG: S-Log 3Діагональ екрана: 3.2""
Роздільна здатність дисплея, тис. пікс: не менше 2095,104Бездротові інтерфейси: Bluetooth, Wi-Fi
Роз'єми і порти: HDMI Type-A, USB Type-C, Вхід для мікрофона, Вихід на навушники, Мультиінтерфейсний роз'ємТипи карт пам'яті: CFexpress 2.0 Type A, SD (UHS-I), SD (UHS-II), SDHC (UHS-I), SDHC (UHS-II), SDXC (UHS-I), SDXC (UHS-II)
Комплектуючі: З об'єктивом (Kit); Живлення: NP-FZ100
Знімків на заряді, шт:  не менше 750
Тип фокусування: Гібридне автофокусування (АФ із визначенням фази / АФ із визначенням контрастності)
Кількість точок фокусування: 759; Фокусна відстань, мм: 28-70
Мінімальна дистанція фокусування: 0,3 м
Видошукач: OLED, Електронний; Покриття кадру (видошукач),%: 100%
Збільшення видошукача: 0,78X
Особливості конструкції: Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху, Сенсорний дисплей
Пило-, волого-, ударозахист
Матеріал корпусу : Магнієвий сплав
Основний колір: Чорний
Габарити (ВхШхГ), мм: 96,4х130,3х82,4
Формат відеофайлів: XAVC HS, XAVC S, XAVC S-I; Формат файлів: HEIF, JPEG, RAW
Фірмові технології: Clear Image Zoom
Об'єктив у комплекті: FE 28–70MM F3.5–5.6 OSS II
Комплектація: Акумулятор, Бленда, Документация, Задня кришка об'єктива, Кришка черевика, Кришка корпусу, Наглазник окуляра, Об'єктив, Передня кришка об'єктива, Плечовий ремінь, Фотоапарат
Гарантія: не менше 12 місяців; Кількість: 1 шт/
Camera type: Interchangeable lens; Purpose: Professional; 
Lens mount: Sony E-mount; 
Sensor type: CMOS Exmor RS; Sensor size: Full Frame (36×24 mm); 
Resolution: 33 Mpix; Processor: BIONZ XR2; Aperture: f/3.5–5.6; 
ISO sensitivity: 100–51200 (expandable to 50–204800); 
Max image size: 7008×4672; Max video resolution: ≥4K (3840×2160); 
Frame rates: 24, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 240 fps
Continuous shooting: 30 fps; Optical zoom: 0.19x; Image stabilization: Optical + In-body
Shutter speed: 30–1/16000; HDR video: Supported; LOG: S-Log 3
Screen: 3.2" LCD, ≥2,095,104 pixels; Wireless: Bluetooth, Wi-Fi
Ports: HDMI Type-A, USB Type-C, Mic input, Headphone output, Multi-interface port
Memory cards: CFexpress 2.0 Type A, SD (UHS-I/II), SDHC, SDXC
Kit: With lens (FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS II); Battery: NP-FZ100; Shots per charge: ≥750
Autofocus: Hybrid (phase + contrast detection), 759 points; Min focus distance: 0.3 m
Viewfinder: OLED electronic, 100% coverage, 0.78x magnification
Features: Rotatable touchscreen, external flash support, dust/moisture/shock protection
Body material: Magnesium alloy; Color: Black; 
Dimensions (HxWxD): 96.4×130.3×82.4 mm;File formats: HEIF, JPEG, RAW; Video formats: XAVC HS/S/S-I
Proprietary tech: Clear Image Zoom
Accessories: Battery, lens hood, documentation, caps, strap, etc.
Warranty: ≥12 months
Quantity: 1 unit
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	Об’єктив для фотоапарату/ Camera Lens
	Тип об'єктива: Телеоб'єктив Zoom
Захист від вологи та пилу, Оптична стабілізація
Призначення: Для відеозйомки, Для пейзажу, Для портретної зйомки, Для предметної зйомки
Тип кріплення об'єктива:  (NEX)
Діаметр фільтра, мм: 77
Розмір матриці: Full frame
Фокусна відстань, мм: 70-200
Мінімальна дистанція фокусування, м: 0,4
Кути огляду: 34°–12° 30'
Максимальна діафрагма: f/2.8
Мінімальна діафрагма: f/22
Конструкція: 17 елементів у 14 групах
Кількість пелюсток діафрагми: 11
Привід автофокусування: Лінійний мотор
Матеріал: Магнієвий сплав
Розміри, мм: 88х200
Вага, грам: 1040
Комплект поставки: Бленда об'єктива, Задня кришка об'єктива, Кріплення для штатива, М'який чохол, Передня кришка об'єктива
Гарантія: не менше 12 місяців
Кількість: 1 шт/
Тype: Telephoto Zoom Lens; 
Protection: Dust/moisture resistant; Optical stabilization
Purpose: Video, landscape, portrait, product shooting
Mount: NEX
Filter diameter: 77 mm
Sensor size: Full Frame
Focal length: 70–200 mm
Min focus distance: 0.4 m
Angle of view: 34°–12°30’
Max aperture: f/2.8; Min aperture: f/22
Construction: 17 elements in 14 groups
Aperture blades: 11
Autofocus drive: Linear motor
Material: Magnesium alloy
Dimensions: 88×200 mm; Weight: 1040 g
Accessories: Lens hood, rear cap, tripod mount, soft case, front cap
Warranty: ≥12 months
Quantity: 1 unit
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