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	Назва постачальника
	 

	Вимоги до предмету закупівлі Замовника
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Відповідь учасника

	
	
	запропонована назва, характеристика товару
	умови оплати

	1
	Зарядна станція
	Тип: зарядна станція
Номінальна потужність: не менше 2500 Вт
Максимальна потужність: не менше 3500 Вт
Ємність акумулятора: не менше 5120 Вт·год
Тип акумулятора: LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний)
USB-A: 2 порта, 5В, 2.4А, 12 Вт макс. на порт
USB-C: 2 порта, 5/9/12/15/20В, 5А, 100Вт макс.
Ресурс акумулятора: не менше 6000 циклів заряджання/розряджання
Час повної зарядки: не більше 2,5 годин
Вихідна напруга: 220–230 В
Вихідні інтерфейси: стандартна розетка 220 В, LAN, RS485
Функції: UPS (джерело безперебійного живлення), Wi-Fi, Bluetooth, керування зі смартфона
Захист від короткого замикання, перегрівання, перенавантаження, вологи та замерзання
Клас захисту корпусу: не нижче IP65 (захист від пилу та вологи)
Рівень шуму: не більше 30 дБ (для використання у житлових приміщеннях)
Комплектація: зарядна станція, кабель AC, комплект кріплень
Колір корпусу: чорний 
Кількість: 1 шт 
Планова кількість на проєкт: 5 шт
	
	




П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника		 
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