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	Назва постачальника
	 

	Вимоги до предмету закупівлі Замовника
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Відповідь учасника

	
	
	запропонована назва, характеристика товару
	умови оплати

	1
	Мобільний маршрутизатор
	Тип пристрою: портативний бездротовий маршрутизатор із підтримкою мобільного інтернету
Категорія LTE: не нижче Cat.6
Максимальна швидкість завантаження через LTE: не менше 300 Мбіт/с
Підтримка SIM-карт: наявність слота для SIM-картки мобільного оператора
Стандарти Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac або вище
Частотні діапазони Wi-Fi: 2,4 ГГц та 5 ГГц
Одночасне підключення пристроїв: не менше 10 пристроїв
Автономне живлення: вбудований акумулятор
Кількість: 1 шт
Планова кількість на проєкт: 7 шт
	
	




П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника		 
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