Форма B - Технічна пропозиція на поставку обладнання для автономного електроживлення та забезпечення зв’язку. ЛОТ №6
	Назва постачальника
	 

	Вимоги до предмету закупівлі Замовника
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Відповідь учасника

	
	
	запропонована назва, характеристика товару
	умови оплати

	1
	Старлінк
	Тип пристрою: супутниковий термінал для доступу до мережі Інтернет
Тип зв’язку: супутниковий широкосмуговий інтернет
Wi-Fi: вбудований Wi-Fi маршрутизатор із підтримкою діапазонів 2,4 ГГц та 5 ГГц
Швидкість завантаження даних: не менше 100 Мбіт/с
Мережеве підключення: наявність Ethernet-порту або сумісного мережевого інтерфейсу
[bookmark: _GoBack]Середнє робоче споживання: 25-40 Вт
Захист корпусу: не нижче IP67
Живлення: можливість живлення від джерела постійного струму
Комплектація: термінал, підставка, кабель живлення, блок живлення, кріпильні елементи, документація
Кількість: 1 шт
Планова кількість на проєкт: 1 шт
	
	

	2
	Кабель для супутникового інтернет-термінала
	Тип виробу: кабель передачі даних та живлення для супутникового інтернет-термінала
Сумісність: сумісність із супутниковим терміналом та маршрутизатором 
Довжина кабелю: не менше 15 м
Передавання даних: підтримка Ethernet зі швидкістю не менше 1 Гбіт/с
Кількість: 1 шт
Планова кількість на проєкт: 1 шт
	
	




П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника		 
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