Форма B - Технічна пропозиція на поставку стабілізатора напруги
	Назва постачальника
	 

	Вимоги до предмету закупівлі Замовника
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Відповідь учасника

	
	
	запропонована назва, характеристика товару
	умови оплати

	1
	Стабілізатор напруги
	Тип обладнання: стабілізатор напруги інверторного типу (подвійного перетворення)
Кількість фаз: однофазний
Номінальна потужність: не менше 9 кВт
Діапазон вхідної напруги: не вужче 110–380 В
Вихідна напруга: 220 В
Точність стабілізації: не гірше ±0,5 %
Коефіцієнт корисної дії: не менше 98 %
Швидкодія реагування: не більше 1 мс
Форма вихідної напруги: чиста синусоїда
Захисні функції: захист від підвищеної та зниженої напруги, перевантаження
Спосіб монтажу: настінний Кількість: 1 шт 
Планова кількість на проєкт: 1 шт
	
	




П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника		 
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